Załącznik nr 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa materiału** | **ilość** | **jm** |
| 1. | Elektryzator z wbudowanym pojemnikiem na akumulator o mocy nie mniejszej niż 3J | 1 | szt. |
| 2. | Akumulator do ogrodzeń ACCU 12V/62 Ah | 1 | szt. |
| 3. | Bolec uziemiający duży | 1 | szt. |
| 4. | Szpula z drutem oc. 500m/2mm | 1 | szt. |
| 5. | Izolator okrągły G-71/100 (WIADRO) | 100 | szt. |
| 6. | Izolator narożny JEF/10 | 10 | szt. |
| 7. | Odgromnik Parafoudre Super | 1 | szt. |
| 8. | Zestaw bramowy izolacyjny BG | 1 | szt. |
| 9. | Tabliczka ostrzegawcza | 4 | szt. |
| 10. | Łącznik metalowy do drutu i plecionki CLIP 5,5 mm | 10 | szt. |
| 11. | Kontroler napięcia 10kV | 1 | szt. |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów pastucha elektrycznego.

Na jeden komplet składają się następujące elementy: